附件

南京江北新区2023年第一季度城市生活饮用水水质

卫生监测结果公示表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受检单位名称 | 采样地点 | 样品  名称 | 检测  类别 | 检测项目 | 检测结果 |
| 南京远古水业股份有限公司水厂 | 厂区内 | 出厂水 | 监测 | 臭和味、肉眼可见物、色度（度）、浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU、PH、游离氯，mg/l、氟化物（mg/l）、氯化物（mg/l）、硝酸盐（以N计），mg/l、硫酸盐（mg/l）、铜，mg/l、铁（mg/l）、锰（mg/l）、铅，mg/l、锌，mg/l、镉，mg/l、汞，mg/l、砷（mg/l）、硒，mg/l、铬（六价），mg/l、铝，mg/l、挥发酚类（以苯酚计），mg/l、阴离子合成洗涤剂，mg/l、溶解性总固体（mg/l）、总硬度（以CaCO3计mg/l），mg/l、耗氧量（COD法，以O2计，mg/l），mg/l、总大肠菌群（MPN/100ml）、耐热大肠菌群（MPN/100ml）、菌落总数（CFU/ml）、大肠埃希氏菌（MPN/100ml）、氰化物，mg/l、三氯甲烷（mg/L）、四氯化碳（mg/L） | 合格 |
| 江北新区公共  卫生服务中心 | 末梢水 | 监测 | 肉眼可见物、色度（度）、浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU、PH、游离氯，mg/l、铁（mg/l）、锰（mg/l）、耗氧量（COD法，以O2计，mg/l）、总大肠菌群（MPN/100ml）、菌落总数（CFU/ml） | 合格 |
| 南化三小 | 末梢水 | 监测 | 肉眼可见物、色度（度）、浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU、PH、游离氯，mg/l、铁（mg/l）、锰（mg/l）、耗氧量（COD法，以O2计，mg/l）、总大肠菌群（MPN/100ml）、菌落总数（CFU/ml） | 合格 |
| 金陵新城饭店 | 末梢水 | 监测 | 肉眼可见物、色度（度）、浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU、PH、游离氯，mg/l、铁（mg/l）、锰（mg/l）、耗氧量（COD法，以O2计，mg/l）、总大肠菌群（MPN/100ml）、菌落总数（CFU/ml） | 合格 |
| 宏枫寨饭店 | 末梢水 | 监测 | 肉眼可见物、色度（度）、浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU、PH、游离氯，mg/l、铁（mg/l）、锰（mg/l）、耗氧量（COD法，以O2计，mg/l）、总大肠菌群（MPN/100ml）、菌落总数（CFU/ml） | 合格 |
| 马鞍小肠面 | 末梢水 | 监测 | 肉眼可见物、色度（度）、浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU、PH、游离氯，mg/l、铁（mg/l）、锰（mg/l）、耗氧量（COD法，以O2计，mg/l）、总大肠菌群（MPN/100ml）、菌落总数（CFU/ml） | 合格 |
| 长芦街道党群服务中心 | 末梢水 | 监测 | 肉眼可见物、色度（度）、浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU、PH、游离氯，mg/l、铁（mg/l）、锰（mg/l）、耗氧量（COD法，以O2计，mg/l）、总大肠菌群（MPN/100ml）、菌落总数（CFU/ml） | 合格 |
| 南京水务集团有限公司浦口水厂 | 厂区内 | 出厂水 | 监测 | 臭和味、肉眼可见物、色度（度）、浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU、PH、游离氯，mg/l、氟化物（mg/l）、氯化物（mg/l）、硝酸盐（以N计），mg/l、硫酸盐（mg/l）、铜，mg/l、铁（mg/l）、锰（mg/l）、铅，mg/l、锌，mg/l、镉，mg/l、汞，mg/l、砷（mg/l）、硒，mg/l、铬（六价），mg/l、铝，mg/l、挥发酚类（以苯酚计），mg/l、阴离子合成洗涤剂，mg/l、溶解性总固体（mg/l）、总硬度（以CaCO3计mg/l），mg/l、耗氧量（COD法，以O2计，mg/l），mg/l、总大肠菌群（MPN/100ml）、耐热大肠菌群（MPN/100ml）、菌落总数（CFU/ml）、大肠埃希氏菌（MPN/100ml）、氰化物，mg/l、三氯甲烷（mg/L）、四氯化碳（mg/L） | 合格 |
| 秦晋宾馆 | 末梢水 | 监测 | 肉眼可见物、色度（度）、浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU、PH、游离氯，mg/l、铁（mg/l）、锰（mg/l）、耗氧量（COD法，以O2计，mg/l）、总大肠菌群（MPN/100ml）、菌落总数（CFU/ml） | 合格 |
| 天际华庭宾馆 | 末梢水 | 监测 | 肉眼可见物、色度（度）、浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU、PH、游离氯，mg/l、铁（mg/l）、锰（mg/l）、耗氧量（COD法，以O2计，mg/l）、总大肠菌群（MPN/100ml）、菌落总数（CFU/ml） | 合格 |
| 南京浦口自来水有限公司 | 万信酒店 | 末梢水 | 监测 | 肉眼可见物、色度（度）、浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU、PH、游离氯，mg/l、铁（mg/l）、锰（mg/l）、耗氧量（COD法，以O2计，mg/l）、总大肠菌群（MPN/100ml）、菌落总数（CFU/ml） | 合格 |
| 雅居乐酒店 | 末梢水 | 监测 | 肉眼可见物、色度（度）、浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU、PH、游离氯，mg/l、铁（mg/l）、锰（mg/l）、耗氧量（COD法，以O2计，mg/l）、总大肠菌群（MPN/100ml）、菌落总数（CFU/ml） | 合格 |