**南京江北新区2023年第二季度城市生活饮用水水质**

**卫生监测结果公示表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受检单位名称 | 采样地点 | 样品名称 | 检测  类别 | 检测项目 | 检测结果 |
| 南京远古水业股份有限公司水厂 | 厂区内 | 出厂水 | 监测 | 总大肠菌群（MPN/100ml）、大肠埃希氏菌（MPN/100ml）、菌落总数（CFU/ml）、砷（mg/l）、镉（mg/l）、铬（六价）（mg/l）、铅（mg/l）、汞（mg/l）、氰化物（mg/l）、氟化物（mg/l）、硝酸盐（以N计）（mg/l）、三氯甲烷（mg/L）、色度（铂钴色度单位）（度）、浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU）、臭和味、肉眼可见物、PH、铝（mg/l）、铁（mg/l）、锰（mg/l）、铜（mg/l）、锌（mg/l）、氯化物（mg/l）、硫酸盐（mg/l）、溶解性总固体（mg/l）、总硬度（以CaCO3计）（mg/l）、高锰酸盐指数（以O2计）（mg/l）、游离氯（mg/l）、一氯二溴甲烷（mg/l）、二氯一溴甲烷（mg/l）、三溴甲烷（mg/l）、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、氨（以N计）（mg/l） | 合格 |
| 江北新区公共卫生服务中心 | 末梢水 | 监测 | 总大肠菌群（MPN/100ml）、菌落总数（CFU/ml）、色度（铂钴色度单位）（度）、浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU）、肉眼可见物、PH、铁（mg/l）、锰（mg/l）、高锰酸盐指数（以O2计）（mg/l）、游离氯（mg/l） | 合格 |
| 南化三小 | 末梢水 | 监测 | 总大肠菌群（MPN/100ml）、菌落总数（CFU/ml）、色度（铂钴色度单位）（度）、浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU）、肉眼可见物、PH、铁（mg/l）、锰（mg/l）、高锰酸盐指数（以O2计）（mg/l）、游离氯（mg/l） | 合格 |
| 金陵新城饭店 | 末梢水 | 监测 | 总大肠菌群（MPN/100ml）、菌落总数（CFU/ml）、色度（铂钴色度单位）（度）、浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU）、肉眼可见物、PH、铁（mg/l）、锰（mg/l）、高锰酸盐指数（以O2计）（mg/l）、游离氯（mg/l） | 合格 |
| 钱塘园饭店 | 末梢水 | 监测 | 总大肠菌群（MPN/100ml）、菌落总数（CFU/ml）、色度（铂钴色度单位）（度）、浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU）、肉眼可见物、PH、铁（mg/l）、锰（mg/l）、高锰酸盐指数（以O2计）（mg/l）、游离氯（mg/l） | 合格 |
| 兰州拉面 | 末梢水 | 监测 | 总大肠菌群（MPN/100ml）、菌落总数（CFU/ml）、色度（铂钴色度单位）（度）、浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU）、肉眼可见物、PH、铁（mg/l）、锰（mg/l）、高锰酸盐指数（以O2计）（mg/l）、游离氯（mg/l） | 合格 |
| 长芦街道党群服务中心 | 末梢水 | 监测 | 总大肠菌群（MPN/100ml）、菌落总数（CFU/ml）、色度（铂钴色度单位）（度）、浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU）、肉眼可见物、PH、铁（mg/l）、锰（mg/l）、高锰酸盐指数（以O2计）（mg/l）、游离氯（mg/l） | 合格 |
| 南京水务集团有限公司浦口水厂 | 厂区内 | 出厂水 | 监测 | 总大肠菌群（MPN/100ml）、大肠埃希氏菌（MPN/100ml）、菌落总数（CFU/ml）、砷（mg/l）、镉（mg/l）、铬（六价）（mg/l）、铅（mg/l）、汞（mg/l）、氰化物（mg/l）、氟化物（mg/l）、硝酸盐（以N计）（mg/l）、三氯甲烷（mg/L）、色度（铂钴色度单位）（度）、浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU）、臭和味、肉眼可见物、PH、铝（mg/l）、铁（mg/l）、锰（mg/l）、铜（mg/l）、锌（mg/l）、氯化物（mg/l）、硫酸盐（mg/l）、溶解性总固体（mg/l）、总硬度（以CaCO3计）（mg/l）、高锰酸盐指数（以O2计）（mg/l）、游离氯（mg/l）、一氯二溴甲烷（mg/l）、二氯一溴甲烷（mg/l）、三溴甲烷（mg/l）、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、氨（以N计）（mg/l） | 合格 |
| 秦晋宾馆 | 末梢水 | 监测 | 总大肠菌群（MPN/100ml）、菌落总数（CFU/ml）、色度（铂钴色度单位）（度）、浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU）、肉眼可见物、PH、铁（mg/l）、锰（mg/l）、高锰酸盐指数（以O2计）（mg/l）、游离氯（mg/l） | 合格 |
| 天际华庭宾馆 | 末梢水 | 监测 | 总大肠菌群（MPN/100ml）、菌落总数（CFU/ml）、色度（铂钴色度单位）（度）、浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU）、肉眼可见物、PH、铁（mg/l）、锰（mg/l）、高锰酸盐指数（以O2计）（mg/l）、游离氯（mg/l） | 合格 |
| 南京浦口自来水有限公司 | 万信酒店 | 末梢水 | 监测 | 总大肠菌群（MPN/100ml）、菌落总数（CFU/ml）、色度（铂钴色度单位）（度）、浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU）、肉眼可见物、PH、铁（mg/l）、锰（mg/l）、高锰酸盐指数（以O2计）（mg/l）、游离氯（mg/l） |  |
| 雅居乐酒店 | 末梢水 | 监测 | 总大肠菌群（MPN/100ml）、菌落总数（CFU/ml）、色度（铂钴色度单位）（度）、浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU）、肉眼可见物、PH、铁（mg/l）、锰（mg/l）、高锰酸盐指数（以O2计）（mg/l）、游离氯（mg/l） |  |
| 南京工业大学 | 浦口区浦珠南路30号 | 二次供水 | 检测 | 总大肠菌群（MPN/100ml）、菌落总数（CFU/ml）、色度（铂钴色度单位）（度）、浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU）、肉眼可见物、PH、铁（mg/l）、锰（mg/l）、游离氯（mg/l） | 合格 |
| 六朝之星酒店 | 盘城街道新华西路458号 | 二次供水 | 检测 | 总大肠菌群（MPN/100ml）、菌落总数（CFU/ml）、色度（铂钴色度单位）（度）、浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU）、肉眼可见物、PH、铁（mg/l）、锰（mg/l）、游离氯（mg/l） | 合格 |
| 南京大学金陵学院 | 沿江街道学府路8号 | 二次供水 | 检测 | 总大肠菌群（MPN/100ml）、菌落总数（CFU/ml）、色度（铂钴色度单位）（度）、浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU）、肉眼可见物、PH、铁（mg/l）、锰（mg/l）、游离氯（mg/l） | 合格 |
| 天润城九、十街区 | 百润路7号2-2-803 | 二次供水 | 检测 | 总大肠菌群（MPN/100ml）、菌落总数（CFU/ml）、色度（铂钴色度单位）（度）、浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU）、肉眼可见物、PH、铁（mg/l）、锰（mg/l）、游离氯（mg/l） | 合格 |
| 南京弘阳酒店 | 泰山街道大桥北路48号 | 二次供水 | 检测 | 总大肠菌群（MPN/100ml）、菌落总数（CFU/ml）、色度（铂钴色度单位）（度）、浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU）、肉眼可见物、PH、铁（mg/l）、锰（mg/l）、游离氯（mg/l） | 合格 |
| 浦东花园 | 泰山街道宁六路1号 | 二次供水 | 检测 | 总大肠菌群（MPN/100ml）、菌落总数（CFU/ml）、色度（铂钴色度单位）（度）、浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU）、肉眼可见物、PH、铁（mg/l）、锰（mg/l）、游离氯（mg/l） | 合格 |
| 仁锦苑B区 | 葛塘街道葛中路600号仁锦苑生活水泵房 | 二次供水 | 检测 | 总大肠菌群（MPN/100ml）、菌落总数（CFU/ml）、色度（铂钴色度单位）（度）、浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU）、肉眼可见物、PH、铁（mg/l）、锰（mg/l）、游离氯（mg/l） | 合格 |
| 南京江北医院 | 大厂街道葛关路552号十楼 | 二次供水 | 检测 | 总大肠菌群（MPN/100ml）、菌落总数（CFU/ml）、色度（铂钴色度单位）（度）、浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU）、肉眼可见物、PH、铁（mg/l）、锰（mg/l）、游离氯（mg/l） | 合格 |
| 华侨广场 | 泰山街道大桥北路1号华侨广场 | 二次供水 | 检测 | 总大肠菌群（MPN/100ml）、菌落总数（CFU/ml）、色度（铂钴色度单位）（度）、浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU）、肉眼可见物、PH、铁（mg/l）、锰（mg/l）、游离氯（mg/l） | 合格 |
| 兰亭苑 | 大厂街道草芳路600号生活水泵房 | 二次供水 | 检测 | 总大肠菌群（MPN/100ml）、菌落总数（CFU/ml）、色度（铂钴色度单位）（度）、浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU）、肉眼可见物、PH、铁（mg/l）、锰（mg/l）、游离氯（mg/l） | 合格 |