**2024年第三季度南京江北新区城市生活饮用水水质**

**卫生监测结果公示表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受检单位名称 | 采样地点 | 样品名称 | 检测  类别 | 检测项目 | 检测结果 |
| 南京远古水业股份有限公司水厂 | 清水泵房 | 出厂水 | 监测 | 总大肠菌群（MPN/100mL）、大肠埃希氏菌（MPN/100mL）、菌落总数（CFU/mL）、砷（mg/L）、镉（mg/L）、铬（六价）（mg/L）、铅（mg/L）、汞（mg/L）、氰化物（mg/L）、氟化物（mg/L）、硝酸盐（以N计）（mg/L）、三氯甲烷（mg/L）、色度（铂钴色度单位）（度）、浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU）、臭和味、肉眼可见物、PH、铝（mg/L）、铁（mg/L）、锰（mg/L）、铜（mg/L）、锌（mg/L）、氯化物（mg/L）、硫酸盐（mg/L）、溶解性总固体（mg/L）、总硬度（以CaCO3计）（mg/L）、高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L）、游离氯（mg/L）、一氯二溴甲烷（mg/L）、二氯一溴甲烷（mg/L）、三溴甲烷（mg/L）、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、氨（以N计）（mg/L）、二氯乙酸mg/L、三氯乙酸mg/L、氯酸盐 | 合格 |
| 江北新区公共卫生服务中心 | 末梢水 | 监测 | 总大肠菌群（MPN/100mL）、菌落总数（CFU/mL）、色度（铂钴色度单位）（度）、浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU）、肉眼可见物、PH、铁（mg/L）、锰（mg/L）、高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L）、游离氯（mg/L） | 合格 |
| 南化三小 | 末梢水 | 监测 | 总大肠菌群（MPN/100mL）、菌落总数（CFU/mL）、色度（铂钴色度单位）（度）、浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU）、肉眼可见物、PH、铁（mg/L）、锰（mg/L）、高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L）、游离氯（mg/L） | 合格 |
| 金陵新城饭店 | 末梢水 | 监测 | 总大肠菌群（MPN/100mL）、菌落总数（CFU/mL）、色度（铂钴色度单位）（度）、浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU）、肉眼可见物、PH、铁（mg/L）、锰（mg/L）、高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L）、游离氯（mg/L） | 合格 |
| 宏枫寨饭店 | 末梢水 | 监测 | 总大肠菌群（MPN/100mL）、菌落总数（CFU/mL）、色度（铂钴色度单位）（度）、浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU）、肉眼可见物、PH、铁（mg/L）、锰（mg/L）、高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L）、游离氯（mg/L） | 合格 |
| 马鞍小肠面 | 末梢水 | 监测 | 总大肠菌群（MPN/100mL）、菌落总数（CFU/mL）、色度（铂钴色度单位）（度）、浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU）、肉眼可见物、PH、铁（mg/L）、锰（mg/L）、高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L）、游离氯（mg/L） | 合格 |
| 长芦街道党群服务中心 | 末梢水 | 监测 | 总大肠菌群（MPN/100mL）、菌落总数（CFU/mL）、色度（铂钴色度单位）（度）、浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU）、肉眼可见物、PH、铁（mg/L）、锰（mg/L）、高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L）、游离氯（mg/L） | 合格 |
| 南京水务集团有限公司浦口水厂 | 水质采样点 | 出厂水 | 监测 | 总大肠菌群（MPN/100mL）、大肠埃希氏菌（MPN/100mL）、菌落总数（CFU/mL）、砷（mg/L）、镉（mg/L）、铬（六价）（mg/L）、铅（mg/L）、汞（mg/L）、氰化物（mg/L）、氟化物（mg/L）、硝酸盐（以N计）（mg/L）、三氯甲烷（mg/L）、色度（铂钴色度单位）（度）、浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU）、臭和味、肉眼可见物、PH、铝（mg/L）、铁（mg/L）、锰（mg/L）、铜（mg/L）、锌（mg/L）、氯化物（mg/L）、硫酸盐（mg/L）、溶解性总固体（mg/L）、总硬度（以CaCO3计）（mg/L）、高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L）、游离氯（mg/L）、一氯二溴甲烷（mg/L）、二氯一溴甲烷（mg/L）、三溴甲烷（mg/L）、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、氨（以N计）（mg/L）、二氯乙酸mg/L、三氯乙酸mg/L | 合格 |
| 秦晋宾馆 | 末梢水 | 监测 | 总大肠菌群（MPN/100mL）、菌落总数（CFU/mL）、色度（铂钴色度单位）（度）、浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU）、肉眼可见物、PH、铁（mg/L）、锰（mg/L）、高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L）、游离氯（mg/L） | 合格 |
| 天际华庭宾馆 | 末梢水 | 监测 | 总大肠菌群（MPN/100mL）、菌落总数（CFU/mL）、色度（铂钴色度单位）（度）、浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU）、肉眼可见物、PH、铁（mg/L）、锰（mg/L）、高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L）、游离氯（mg/L） | 合格 |
| 南京浦口自来水有限公司 | 万信酒店 | 末梢水 | 监测 | 总大肠菌群（MPN/100mL）、菌落总数（CFU/mL）、色度（铂钴色度单位）（度）、浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU）、肉眼可见物、PH、铁（mg/L）、锰（mg/L）、高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L）、游离氯（mg/L） | 合格 |
| 雅居乐酒店 | 末梢水 | 监测 | 总大肠菌群（MPN/100mL）、菌落总数（CFU/mL）、色度（铂钴色度单位）（度）、浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU）、肉眼可见物、PH、铁（mg/L）、锰（mg/L）、高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L）、游离氯（mg/L） | 合格 |