**南京江北新区2025年第二季度城市生活饮用水水质**

**卫生监测结果公示表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受检单位名称 | 采样地点 | 地址 | 样品名称 | 检测  类别 | 检测项目 | 检测结果 |
| 南京远古水业股份有限公司 | 出水泵房 | 江北新区大厂街道八步沟39号 | 出厂水 | 监测 | 总大肠菌群（MPN/100ml）、大肠埃希氏菌（MPN/100ml）、菌落总数（CFU/ml）、砷（mg/l）、镉（mg/l）、铬（六价）（mg/l）、铅（mg/l）、汞（mg/l）、氰化物（mg/l）、氟化物（mg/l）、硝酸盐（以N计）（mg/l）、三氯甲烷（mg/L）、色度（铂钴色度单位）（度）、浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU）、臭和味、肉眼可见物、PH、铝（mg/l）、铁（mg/l）、锰（mg/l）、铜（mg/l）、锌（mg/l）、氯化物（mg/l）、硫酸盐（mg/l）、溶解性总固体（mg/l）、总硬度（以CaCO3计）（mg/l）、高锰酸盐指数（以O2计）（mg/l）、游离氯（mg/l）、一氯二溴甲烷（mg/l）、二氯一溴甲烷（mg/l）、三溴甲烷（mg/l）、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、氨（以N计）（mg/l）、二氯乙酸mg/l、三氯乙酸mg/l、氯酸盐 | 合格 |
| 江北新区公共卫生服务中心 | 江北新区大厂街道晓山路太子山路11号 | 末梢水 | 监测 | 总大肠菌群（MPN/100ml）、菌落总数（CFU/ml）、色度（铂钴色度单位）（度）、浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU）、肉眼可见物、PH、铁（mg/l）、锰（mg/l）、高锰酸盐指数（以O2计）（mg/l）、游离氯（mg/l） | 合格 |
| 南化三小 | 江北新区大厂街道新华路366号南化三小门口保安室内 | 末梢水 | 监测 | 总大肠菌群（MPN/100ml）、菌落总数（CFU/ml）、色度（铂钴色度单位）（度）、浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU）、肉眼可见物、PH、铁（mg/l）、锰（mg/l）、高锰酸盐指数（以O2计）（mg/l）、游离氯（mg/l） | 合格 |
| 柚迷精选酒店 | 江北新区葛塘街道葛中路669-88号 | 末梢水 | 监测 | 总大肠菌群（MPN/100ml）、菌落总数（CFU/ml）、色度（铂钴色度单位）（度）、浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU）、肉眼可见物、PH、铁（mg/l）、锰（mg/l）、高锰酸盐指数（以O2计）（mg/l）、游离氯（mg/l） | 合格 |
| 钱塘园饭店 | 江北新区盘城街道盘锦花园29幢1单元112室 | 末梢水 | 监测 | 总大肠菌群（MPN/100ml）、菌落总数（CFU/ml）、色度（铂钴色度单位）（度）、浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU）、肉眼可见物、PH、铁（mg/l）、锰（mg/l）、高锰酸盐指数（以O2计）（mg/l）、游离氯（mg/l） | 合格 |
| 兰州拉面 | 江北新区泰山街道泰冯路77号 | 末梢水 | 监测 | 总大肠菌群（MPN/100ml）、菌落总数（CFU/ml）、色度（铂钴色度单位）（度）、浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU）、肉眼可见物、PH、铁（mg/l）、锰（mg/l）、高锰酸盐指数（以O2计）（mg/l）、游离氯（mg/l） | 合格 |
| 长芦街道党群服务中心 | 江北新区长芦街道江北大道与浦六路交叉口北180米 | 末梢水 | 监测 | 总大肠菌群（MPN/100ml）、菌落总数（CFU/ml）、色度（铂钴色度单位）（度）、浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU）、肉眼可见物、PH、铁（mg/l）、锰（mg/l）、高锰酸盐指数（以O2计）（mg/l）、游离氯（mg/l） | 合格 |
| 南京水务集团有限公司浦口水厂 | 水质采样点 | 江北新区泰山街道临江路18号 | 出厂水 | 监测 | 总大肠菌群（MPN/100ml）、大肠埃希氏菌（MPN/100ml）、菌落总数（CFU/ml）、砷（mg/l）、镉（mg/l）、铬（六价）（mg/l）、铅（mg/l）、汞（mg/l）、氰化物（mg/l）、氟化物（mg/l）、硝酸盐（以N计）（mg/l）、三氯甲烷（mg/L）、色度（铂钴色度单位）（度）、浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU）、臭和味、肉眼可见物、PH、铝（mg/l）、铁（mg/l）、锰（mg/l）、铜（mg/l）、锌（mg/l）、氯化物（mg/l）、硫酸盐（mg/l）、溶解性总固体（mg/l）、总硬度（以CaCO3计）（mg/l）、高锰酸盐指数（以O2计）（mg/l）、游离氯（mg/l）、一氯二溴甲烷（mg/l）、二氯一溴甲烷（mg/l）、三溴甲烷（mg/l）、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、氨（以N计）（mg/l）、二氯乙酸mg/l、三氯乙酸mg/l | 合格 |
| 秦晋宾馆 | 江北新区泰山街道小柳333号-1 | 末梢水 | 监测 | 总大肠菌群（MPN/100ml）、菌落总数（CFU/ml）、色度（铂钴色度单位）（度）、浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU）、肉眼可见物、PH、铁（mg/l）、锰（mg/l）、高锰酸盐指数（以O2计）（mg/l）、游离氯（mg/l） | 合格 |
| 南京浦口自来水有限公司 | 万信酒店 | 江北新区顶山街道兴隆路9号 | 末梢水 | 监测 | 总大肠菌群（MPN/100ml）、菌落总数（CFU/ml）、色度（铂钴色度单位）（度）、浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU）、肉眼可见物、PH、铁（mg/l）、锰（mg/l）、高锰酸盐指数（以O2计）（mg/l）、游离氯（mg/l） | 合格 |
| 天际华庭宾馆 | 江北新区顶山街道珍珠南路95-4号 | 末梢水 | 监测 | 总大肠菌群（MPN/100ml）、菌落总数（CFU/ml）、色度（铂钴色度单位）（度）、浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU）、肉眼可见物、PH、铁（mg/l）、锰（mg/l）、高锰酸盐指数（以O2计）（mg/l）、游离氯（mg/l） | 合格 |
| 雅居乐酒店 | 江北新区顶山街道天浦路96号 | 末梢水 | 监测 | 总大肠菌群（MPN/100ml）、菌落总数（CFU/ml）、色度（铂钴色度单位）（度）、浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU）、肉眼可见物、PH、铁（mg/l）、锰（mg/l）、高锰酸盐指数（以O2计）（mg/l）、游离氯（mg/l） | 合格 |
| 南京工业大学 | 江北新区顶山街道浦珠南路30号 | 二次供水 | 检测 | 总大肠菌群（MPN/100ml）、菌落总数（CFU/ml）、色度（铂钴色度单位）（度）、浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU）、肉眼可见物、PH、铁（mg/l）、锰（mg/l）、游离氯（mg/l） | 合格 |
| 南京瑞斯丽酒店 | 江北新区顶山街道浦滨路207号 | 二次供水 | 检测 | 总大肠菌群（MPN/100ml）、菌落总数（CFU/ml）、色度（铂钴色度单位）（度）、浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU）、肉眼可见物、PH、铁（mg/l）、锰（mg/l）、游离氯（mg/l） | 合格 |
| 南京水务集团有限公司浦口水厂 | 南京大学金陵学院 | 江北新区顶山街道南京大学金陵学院 | 二次供水 | 检测 | 总大肠菌群（MPN/100ml）、菌落总数（CFU/ml）、色度（铂钴色度单位）（度）、浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU）、肉眼可见物、PH、铁（mg/l）、锰（mg/l）、游离氯（mg/l） | 合格 |
| 天润城九、十街区 | 江北新区沿江街道百润路628号 | 二次供水 | 检测 | 总大肠菌群（MPN/100ml）、菌落总数（CFU/ml）、色度（铂钴色度单位）（度）、浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU）、肉眼可见物、PH、铁（mg/l）、锰（mg/l）、游离氯（mg/l） | 合格 |
| 南京弘阳酒店 | 江北新区泰山街道大桥北路48号 | 二次供水 | 检测 | 总大肠菌群（MPN/100ml）、菌落总数（CFU/ml）、色度（铂钴色度单位）（度）、浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU）、肉眼可见物、PH、铁（mg/l）、锰（mg/l）、游离氯（mg/l） | 合格 |
| 浦东花园 | 江北新区泰山街道柳洲社区宁六路1号 | 二次供水 | 检测 | 总大肠菌群（MPN/100ml）、菌落总数（CFU/ml）、色度（铂钴色度单位）（度）、浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU）、肉眼可见物、PH、铁（mg/l）、锰（mg/l）、游离氯（mg/l） | 合格 |
| 华侨广场 | 江北新区泰山街道大桥北路1号 | 二次供水 | 检测 | 总大肠菌群（MPN/100ml）、菌落总数（CFU/ml）、色度（铂钴色度单位）（度）、浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU）、肉眼可见物、PH、铁（mg/l）、锰（mg/l）、游离氯（mg/l） | 合格 |
| 南京远古水业股份有限公司 | 仁锦苑一期 | 江北新区葛塘街道葛中南路与芳庭路交叉口北180米 | 二次供水 | 检测 | 总大肠菌群（MPN/100ml）、菌落总数（CFU/ml）、色度（铂钴色度单位）（度）、浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU）、肉眼可见物、PH、铁（mg/l）、锰（mg/l）、游离氯（mg/l） | 合格 |
| 南京江北医院 | 江北新区大厂街道南京江北医院 | 二次供水 | 检测 | 总大肠菌群（MPN/100ml）、菌落总数（CFU/ml）、色度（铂钴色度单位）（度）、浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU）、肉眼可见物、PH、铁（mg/l）、锰（mg/l）、游离氯（mg/l） | 合格 |
| 兰亭苑 | 江北新区大厂街道草芳路600号 | 二次供水 | 检测 | 总大肠菌群（MPN/100ml）、菌落总数（CFU/ml）、色度（铂钴色度单位）（度）、浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU）、肉眼可见物、PH、铁（mg/l）、锰（mg/l）、游离氯（mg/l） | 合格 |