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宁新区管政环建〔2026〕12号
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关于特种胺产品结构优化技改项目环境影响报告书的批复


巴斯夫特性化学品(南京)有限公司：
你公司报送的《特种胺产品结构优化技改项目环境影响报告书》(以下简称《报告书》)收悉。经研究，批复如下：
一、项目(宁新区管审备〔2026〕39号)位于南京江北新区罐区南路149号，拟对二甲氨基丙胺/聚醚胺(DMAPA/PEA)联合生产装置和特种胺(MPPN)装置进行工艺调整，同时调整现有罐区部分储罐的储存功能，优化现有装卸站台装卸功能。项目建成后，实现DMAPA/PEA联合装置新增双-(3-二甲基氨基丙胺)(bis-DMAPA)产品500吨/年，MPPN装置新增与现有聚醚胺D230产品同类的聚醚胺系列产品聚醚胺D400、聚醚胺
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D2000和聚醚胺T403,聚醚胺系列产品(PEA D230、PEA D400、PEA D2000、PEA T403)不突破现有24000吨/年产能。项目总投资3800万元，其中环保投资30万元。
二、依据环评报告结论，技术评估意见(南培评估〔2026〕076号),该项目在落实《报告书》及本批复提出的各项污染防治、事故风险防范措施、总量平衡方案并确保各项污染物稳定达标排放的前提下，从环保角度分析，该项目建设可行。
三、在工程设计、建设和管理中，落实《报告书》提出的各项环保措施，并重点做好以下工作：
(一)落实各项废水污染防治措施。项目排水系统实行雨污分流，雨、污排口均依托现有。本项目不新增工艺废水，产品切换高浓度清洗设备废水套用于后续生产，低浓度废水由蒸发器蒸发后进入热氧化单元处理，不外排。新增初期雨水通过污水排口接管至园区污水处理厂集中处理。
(二)落实各项废气污染防治措施。项目废气治理设施均依托现有，不新增排气筒。工艺废气、储罐呼吸废气、灌装废气收集经“热氧化炉+余热锅炉+SCR脱硝/二噁英降解催化反应+脱氨催化剂+省煤器+空气预热器”处理后，通过35米高排气筒	(FQ-12-2015)排放。
FQ-12-2015排气筒中氮氧化物、二氧化硫、颗粒物排放执行《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)中表5大气特别排放限值；非甲烷总烃、丙烯腈、臭气浓度执行《化学
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工业挥发性有机物排放标准》(DB32/3151-2016)中表1标准限值；氨执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表2标准限值；氯化氢、二噁英、一氧化碳执行《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2020)中的表3焚烧炉大气污染物排放限值。
[bookmark: _GoBack]落实无组织废气的各项污染防治措施，减少无组织排放。厂区内挥发性有机物执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表2标准；厂界非甲烷总烃、丙烯腈、臭气浓度执行《化学工业挥发性有机物排放标准》DB32/3151-2016)表2浓度限值，氨执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1新改扩建二级标准限值。
(三)落实各项噪声污染防治措施。合理布局各类泵机等噪声源，优先选用低噪声型设备，采取有效的减振隔声降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。
(四)按“减量化、资源化、无害化”的原则，落实各类固体废物的收集、贮存、处置措施。本项目产生的精馏残液送至现有热氧化炉焚烧系统处理，废离子交换树脂、废催化剂、取样器碳盒、废旧空桶、检维修和应急处置废物、废旧PPE等危险废物委托有资质单位处置，转移处置时按规定办理相关环保手续。危险废物贮存设施满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023),固体废物管理满足《江苏省固体废物全过
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程环境监管工作意见》(苏环办〔2024〕16号)要求。禁止非法排放、倾倒、处置任何危险废物。
(五)落实场地防渗防漏措施，防止地下水及土壤污染。按照污染防治分区的要求，对重点污染防治区和一般污染防治区采取相应等级的防渗措施，重点做好新增储罐区及其他涉及污染或腐蚀介质区域的防腐防渗处理。落实危险废物收集、运输过程的“跑、冒、滴、漏”防范措施。
(六)严格执行《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控〔1997〕122号),规范化设置各类排污口。按照《江苏省污染源自动监测监控管理办法》(苏环发〔2022〕5号)要求安装自动监控设备及配套设施。落实《报告书》提出的环境管理和环境监测计划。
(七)严格落实《报告书》提出的各项“以新带老”措施，确保现有项目各项环境管理工作符合要求。
四、严格落实《报告书》所述的各项突发环境事件风险防范和应急措施，完善应急设施建设，严格落实三级预防与控制体系要求，建立区域风险联控机制。建立健全污染事故防控和应急管理体系，编制应急预案，报南京江北新区生态环境和水务局(市生态环境局江北新区分局)备案，并定期进行演练。按规定开展安全风险辨识，并及时报应急管理部门。
五、企业已取得江苏省南京化学工业园区(南京江北新材料科技园)排污总量指标使用凭证(编号：32011920260864),项
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目污染物年排放量核定如下：
水污染物(接管量/环境排放量):水量≤80007吨、COD≤3.281/4.000吨、SS≤3.257/1.6吨、氨氮≤0.04/0.4吨、总氮≤0.12/1.2吨、总磷≤0.02/0.04吨。
大气污染物：NOx≤0.0072吨、氨≤0.599吨、丙烯腈≤0.0012吨、VOCs(以非甲烷总烃计)≤0.104吨(含丙烯腈等物质)。
本项目建成后，全厂污染物年排放量核定如下：
水污染物(接管量/环境排放量):废水量≤146300吨、COD≤35.682/7.315吨、SS≤24 75/2.926吨、氨氮≤1.773/0.731t/a吨、总氮≤2.814/2.194吨、TP≤0.099/0.073吨。
大气污染物：NOx≤14.658吨、氨≤7.632吨、颗粒物≤13.202吨、SO₂≤4.361吨、氯甲烷≤0.246吨、丙烯酸甲酯≤0.162吨、丙烯酰胺≤0.805吨、硫化氢≤0.017吨、丙烯酸≤1.93吨、丙烯腈≤0.003吨、HCI≤0.071吨、二噁英≤0.003(gTEQ/a)、VOCs(以非甲烷总烃计)≤4.772吨(含丙烯酸、氯甲烷、丙烯酸甲酯、丙烯酰胺、丙烯腈等物质)。
六、项目配套的污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，按规定对配套建设的环境保护设施进行验收。项目运营期的日常环境监管由南京江北新区生态环境和水务局(市生态环境局江北新区分局)负责。
七、《报告书》经批准后，项目的性质、规模、地点、采用
的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，
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应当重新报批环境影响评价文件。本项目环境影响报告书自批准之日起满5年，项目方开工建设的，其环境影响评价文件应重新审核。
八、国家或地方对该项目污染物排放有新标准、新要求的，从其规定。







南京江北新区管委会政务服务管理办公室
2026年6月22日
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[image: ]抄送：南京江北新区管委会生态环境和水务局(市生态环境局江北新区分局)、应急管理局，南京江北新材料科技园管理办公室，南京大学环境规划设计研究院集团股份公司。
南京江北新区管委会政务服务管理办公室   2026年6月22日印发
—6—
image1.jpeg




image2.png




image3.jpeg




