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宁新区管政环建〔2026〕11号

关于扬子石化长链尼龙产业链项目
环境影响报告书的批复

[bookmark: OLE_LINK38]中国石化扬子石油化工有限公司：
[bookmark: OLE_LINK40][bookmark: OLE_LINK39]你公司报送的《扬子石化长链尼龙产业链项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，批复如下：
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]一、项目（宁新区管审备〔2025〕1545号）选址于南京江北新材料科技园，北邻新华东路，南邻长丰路，东邻方水路，西邻火炬路。项目采用中石化自主研发的YDA技术，新建5万吨/年（以原料计）YDA单体装置、1.85万吨/年（以产品计）特种尼龙聚合装置，包括腈化单元、加氢单元、分离单元等，建设各类厂房、仓库、罐区、汽车装卸站、冷冻站、导热油站和各类池、变配电站、控制室等配套公用工程和辅助设施。项目建成后，可实现年产YDA单体装置产品40694吨（包括KA、DA、ZC-1等），年产特种尼龙聚合装置产品18710吨（包括长碳链双数尼龙及其副牌料、长碳链单数尼龙及其副牌料）。项目总投资319823万元，其中环保投资6290万元。
二、依据《报告书》结论和技术评估意见（绿院评估〔2026〕300号），在落实《报告书》提出的各项污染防治、事故风险防范措施，确保各项污染物稳定达标排放的前提下，从环保角度分析，该项目建设可行。
三、在工程设计、建设和管理中，落实《报告书》提出的各项环保措施，并重点做好以下工作：
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK3]（一）落实各项废水污染防治措施，排水系统按“雨污分流、清污分流、分类收集、分质处理”原则进行设计。YDA装置工艺高盐滤液经三效蒸发装置处理，含金属废水经“静置+保安过滤”预处理满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015及其修改单）标准的上清液与三效蒸发装置冷凝水、YDA装置其他工艺废水、废气吸收废水、设备及地面清洗废水、初期雨水等依托扬子石化现有污水站净二装置处理，处理后废水与特种尼龙聚合装置废水（工艺废水、地面冲洗废水、废气吸收废水、初期雨水）及公用工程废水依托扬子石化现有污水站净一装置处理。本项目不新增废水排放，雨水依托现有6#雨水排放口。
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK30]（二）落实各项大气污染物防治措施。YDA装置投料废气收集经袋式除尘装置处理后，通过20米高排气筒（FQ-1）排放；减压精馏、脱焦、脱轻、提纯、压滤、干燥废气，腈化废气收集经“二级水吸收+除雾器+二级活性炭装置”处理后，通过30米高排气筒（FQ-2）排放；过滤、切片、运输切片废气和卸料、干燥废气收集经袋式除尘装置处理后，通过15米高排气筒（FQ-3）排放；包装废气经袋式除尘装置处理后，通过15米高排气筒（FQ-4）排放；高位槽滴加废气收集经二级碱吸收塔处理后，通过15米高排气筒（FQ-5）排放；罐区、装卸废气收集经二级碱吸收塔处理后，通过15米高排气筒（FQ-6）排放。特种尼龙聚合装置投料、干燥、筛分、破碎废气收集经袋式除尘装置处理后，通过15米高排气筒（FQ-7）排放；长碳链双数尼龙产线及长碳链单数尼龙产线聚合废气分别收集经“二级水喷淋+除雾器+二级活性炭吸附装置”处理后，通过15米高排气筒（FQ-8、FQ-9）排放；导热油炉采用低氮燃烧，废气通过15米高排气筒（FQ-10）排放；污水收集池一、二废气收集经无动力活性炭吸附装置处理后，通过10米高排气筒（FQ-11、FQ-12）排放。落实《报告书》对无组织废气的各项污染防治措施，减少废气无组织排放。
[bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK37][bookmark: OLE_LINK36][bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK35]FQ-1、FQ-3、FQ-4排气筒中颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）；FQ-2排气筒中LA排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93），HA排放执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015及其修改单），非甲烷总烃、臭气浓度排放执行《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB 32/3151-2016）；FQ-5、FQ-6排气筒中LF执行《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）；FQ-7排气筒中的颗粒物，FQ-8、FQ-9排气筒中的非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015及其修改单）；FQ-10排气筒中二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、烟气黑度排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB 32/4385-2022）；FQ-11、FQ-12排气筒中的非甲烷总烃排放执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015及其修改单）；厂区内挥发性有机物排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）。
（三）落实各项噪声污染防治措施。合理布局各类泵机等噪声源，优先选用低噪声型设备，采取有效的减振隔声降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK8]（四）按“减量化、资源化、无害化”的原则，落实各类固体废物的收集、贮存、处置措施。精馏残渣、废催化剂、废碱渣、废碱液、废包装桶、沾染性废物、废润滑油、废活性炭、分析检测废液等危险废物，委托有资质单位处理，转移处置时按规定办理相关手续。危险废物贮存场所须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），固体废物管理须满足《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）要求，禁止非法排放、倾倒、处置任何危险废物。
（五）落实场地防渗防漏措施，防止地下水及土壤污染。按照污染防治分区的要求，对重点污染防治区和一般污染防治区采取相应等级的防渗措施，重点做好涉及污染或腐蚀介质区域等的防腐防渗处理。落实危险废物收集、运输过程的防范措施。
（六）严格执行《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号），规范化设置各类排污口。落实《报告书》提出的环境管理和环境监测计划。
（七）全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和设备、加强生产管理和环境管理、减少污染物产生量和排放量。
四、按《报告书》要求，本项目产生的氯化钠作为副产品应符合《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2025）相关要求，并按《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1091），开展相应环境风险评价，定期进行采样监测并加强管理。
[bookmark: _GoBack]五、加强施工期的各项环境管理工作。严格执行《南京市扬尘污染防治管理办法》（市政府287号令）、《关于印发加强扬尘污染防控“十条措施”的通知》（宁政发〔2013〕32号）和《关于进一步明确建设工程扬尘污染防治措施的通知》（宁污防攻坚指办〔2023〕39号），落实扬尘污染防治“十达标”要求，施工场地按南京市“八达标、两承诺、一公示”要求进行管理。项目开工前15天至南京江北新区生态环境和水务局（市生态环境局江北新区分局）办理施工工地申报手续。
六、严格落实《报告书》所述的各项突发环境事故风险防范和应急措施，健全公司污染事故防控和应急管理体系，修订突发环境事件应急预案并报南京江北新区生态环境和水务局（市生态环境局江北新区分局）备案，定期进行演练。按规定开展安全风险辨识，并及时报应急管理部门。
七、本项目不新增废水排放，企业已取得江苏省南京化学工业园区（南京江北新材料科技园）排污总量指标使用凭证（编号：32011920260808），项目污染物年排放量核定如下：
大气污染物（有组织）：颗粒物≤4.46吨、二氧化硫≤0.32吨、氮氧化物≤6.745吨、VOCS（以非甲烷总烃计）≤3.02吨、LA≤0.24吨、HA≤0.4吨、LF≤0.15吨。
八、认真组织实施《报告书》及本批复中提出的环境保护措施。项目配套的污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，按照规定对配套建设的环境保护设施进行验收。项目建设期和运营期的日常环境监管由南京江北新区生态环境和水务局（市生态环境局江北新区分局）负责。
九、本项目经批复后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批环境影响评价文件。自批复之日起超过5年，方开工建设的，环境影响评价文件应当重新报审。
十、国家或地方对该项目污染物排放有新标准、新要求的，从其规定。



（此页无正文）



南京江北新区管理委员会政务服务管理办公室
                            2026年6月17日
	抄送：南京江北新区管理委员会生态环境和水务局（市生态环境局江北新区分局）、应急管理局，新材料科技园管理办公室，江苏润环环境科技有限公司。
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