2026年6月份南京江北新区

生态环境和水务局“双随机”抽查工作通报

一、工作开展情况

2026年6月份，南京江北新区共出动环保执法人员80人次，对40家次污染源进行随机抽查。

抽查对象名单为：
南京红宝丽聚氨酯有限公司

中石化南京催化剂有限公司

江苏中旗科技股份有限公司

南京绿环废物处置有限公司

蓝星安迪苏南京有限公司

江苏澄阳作物科技有限公司

江苏德纳化学股份有限公司（EO厂区）

南京同骏环境服务有限公司

南京绿叶制药有限公司华康路121号厂区

江苏南热发电有限责任公司

南京长澳制药有限公司

南京高正农用化工有限公司

江苏仁信作物保护技术有限公司北厂区

南京柯菲平信欧制药有限公司

华能南京热电有限公司

斯泰潘（南京）化学有限公司

赢创特种化学（南京）有限公司

华天科技（江苏）有限公司

光大中水利用（南京）有限公司

南京江北水务发展有限公司（盘城污水处理厂）

南京中雅口腔有限公司

江苏三和建设有限公司

南京雨衡汽车检测服务有限公司江北分公司

空气化工产品（南京）有限公司

中国石油天然气股份有限公司江苏南京宁石加油站

南京源港精细化工有限公司

南京大学（学府路校区）

南京智恒机动车检测有限公司

江苏西江映月餐饮管理有限公司

南京江北新区瑞康门诊部

南京暖辰生物科技有限公司维康星辰动物诊疗中心

南京市江北新区康贝侣宠物医院

南京宁汇合环保科技有限公司

南京苏华机动车检测有限公司

紫郡佳宴

南京市浦口区成静餐厅

三德医疗器械(南京)有限公司

南京信吉特建材有限公司

南京浦口经济开发有限公司

南京浦桥新型环保材料厂

二、抽查发现问题

“双随机”抽查中，发现8家存在环境问题，具体情况见下表：
	序号
	抽查对象
	发现问题
	处理情况

	1
	南京江北水务发展有限公司（盘城污水处理厂）
	检查中发现企业污水总排口的污染物标志牌遗失，污泥储存间未张贴固体废物标识牌。
	发现问题、责令整改

	2
	南京高正农用化工有限公司
	经查，企业共一个废水排口，主要处理工艺为调节+混凝沉淀+芬顿催化氧化+微电解+过滤+酸化池+絮凝中和沉淀，预处理后排入园区管网。现场核查，部分工艺之间通过临时泵连接，此外，现场未见具体工艺操作规程和对应工艺段、废水走向等标识。

现场未见环保设施安全风险辨识材料。
	发现问题、责令整改

	3
	中国石化销售股份有限公司江苏南京龙华路加油站
	查看企业2025年手工监测报告，数据显示各加油枪气液比在标准规定限制内，但查看报告内附件照片显示分别在2025年1月9日和2025年9月7日，加油站工作人员称因部分指标不合格所以在2025年9月7日再次检测，但报告选取两次合格的数据进行出具，现场未能提供原始记录。
	发现问题、责令整改

	4
	江苏德纳化学股份有限公司（EO厂区）
	企业一季度LDAR检测已开展，二季度检测正在进行，一季度检测报告中未见DA006废气治理设施应急排放口LDAR检测记录。
	发现问题、责令整改

	5
	江苏天泓江北汽车服务有限公司
	现场检查发现企业两个废气排放口的污染物标志牌未进行更新，危废仓库内有部分危废未张贴危废标签。
	发现问题、责令整改

	6
	江苏仁信作物保护技术有限公司北厂区
	企业排污许可证中有组织废气排口2个，分别在污水站废气排口、危废库废气排口。但现场实际有3个废气排口，除污水站废气排口、危废库废气排口外，还有2000吨/年农用表面活性剂项目的末端废气排口，现场检查时，该项目未生产，此排口企业称于2026年2月中旬投入使用。
	发现问题、责令整改

	7
	南京助仝环保建材有限公司
	该企业建有1间物料储存仓库，仓库内主要储存有粉末状的生产原辅料，储存仓库内因前期进行了内部改造暂时还未配套安装雾化喷淋设施，仓库顶部位置的顶棚有局部破损现象。储存仓库进出口地面及厂区地面未采取洒水降尘保洁措施，积尘较多。厂区内有部分易扬尘物料露天堆放，未采取覆盖措施。
	发现问题、责令整改

	8
	南京润浦建设发展有限公司永宁污水处理厂
	污泥储存间大门未张贴一般工业固体废物标志牌
	发现问题、责令整改


