






宁新区管政环表复〔2026〕82号南京江北新区管委会政务服务管理办公室文件


关于晶美晟光电材料（南京）有限公司扩建
项目环境影响报告表的批复
晶美晟光电材料（南京）有限公司：
你公司报送的《晶美晟光电材料（南京）有限公司扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复如下：
一、项目（浦政服备〔2025〕726号）选址于南京市浦口经济开发区景天路19号，租赁原厂房二楼作为实验室，新增玻璃反应釜10套，旋转蒸发仪10套等设备，进行实验室搬迁扩建项目。项目研发规模为小试，不涉及中试及生产。项目总投资约1000万元，其中环保投资20万元。
二、依据环评报告结论，在落实《报告表》及本批复提出的污染防治及风险防范措施，确保各项污染物稳定达标排放的前提下，从环保角度分析，该项目建设可行。
三、在项目工程设计、建设和环境管理中，认真落实《报告表》提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，重点做好以下工作：
[bookmark: _GoBack]（一）落实各项废水污染防治措施。项目生活污水经化粪池预处理后与设备清洗废水及纯水制备浓水混合达接管要求后接管至浦口经济开发区污水处理厂集中处理。
（二）落实各类废气污染防治措施。根据《报告表》所述，实验过程中产生的废气、危废试剂间废气、试剂库废气收集经“碱液喷淋吸收+二级活性炭吸附装置”处理后，通过17米高排气筒（FQ-3、FQ-4）排放。落实《报告表》对无组织废气的各项污染防治措施，减少废气无组织排放。
废气中非甲烷总烃、氯化氢、甲苯、甲醇排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）。
（三）合理布局噪声源，优先选用低噪声设备，采取减振隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
（四）按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固废的收集、贮存和处置措施。危险废物（废活性炭、废弃吸收液、研发废液、废样品、清洗废液、实验残渣及废弃Pd/C、实验废弃耗材等）委托有资质单位处置，转移处置时，按规定办理相关环保手续。危险废物贮存设施满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），固体废物管理满足《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）要求。禁止非法排放、倾倒、处置任何危险废物。
（五）严格按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）要求，规范化设置各类排污口和标志，落实《报告表》提出的环境管理及监测计划。
四、加强环境风险管理，落实《报告表》提出的风险防范和应急措施，编制应急预案并报南京江北新区生态环境和水务局（市生态环境局江北新区分局）备案，定期进行演练。按规定开展安全风险辨识，并及时报应急管理部门。
五、本项目已取得江苏省南京浦口经济开发区、浦口区排污总量指标使用凭证（编号：32011120260129、32011120260130），本项目主要污染物年排放量核定为：
废水接管量/排放量：废水总量≤297.26吨；COD≤0.047808/0.0089吨、SS≤0.04764/0.003吨、氨氮≤0.0033/0.00022吨、总氮≤0.0021/0.00074吨、总磷≤0.00024/0.000044吨。
废气排放量（有组织）：VOCs≤0.0058吨。
本项目（含“以新带老”措施）建成（实施）后，全厂污染物年排放量核定如下：
废水接管量/排放量：废水总量≤1393.26吨；COD≤0.462908/0.02066吨、SS≤0.0545/0.00692吨、氨氮≤0.04642/0.001788吨、总氮≤0.0021/0.00074吨、总磷≤0.00024/0.000044吨。
废气排放量（有组织）：VOCs≤0.01161吨。
六、项目配套的污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，按规定对配套建设的环境保护设施进行验收。项目运营期的日常环境监管由南京江北新区生态环境和水务局（市生态环境局江北新区分局）负责。
七、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批环境影响评价文件。本项目环境影响报告表自批准之日起满5年，项目方开工建设的，其环境影响评价文件应重新审核。
八、国家或地方对该项目污染物排放有新标准、新要求的，从其规定。



  南京江北新区管委会政务服务管理办公室
2026年7月31日   
	抄送：南京江北新区管委会生态环境和水务局（市生态环境局江北新区分局）、应急管理局，南京浦口经济开发区管委会，淮安晓牧环保服务有限公司。
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