宁新区管政环建〔2026〕16号
关于南京长江江宇环保科技股份有限公司

绿色过程新材料项目环境影响报告书的批复
南京长江江宇环保科技股份有限公司：
你公司报送的《绿色过程新材料项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，批复如下：
该项目（宁新区管审备〔2026〕1233号）选址于南京江北新材料科技园方水路168号-075（原南京百润化工有限公司），异地扩建绿色过程新材料项目。建设内容包括：（一）在新材料科技园公共管廊上新增园区西路厂区至方水路厂区1条DN250废气输送管线、1条DN80废液输送管线，管线总长度约3.2公里；建设有机废液综合利用单元6套（8条生产线）、精馏产品后处理设施2套；（二）新建办公楼、仓库、生产装置、2套2.5万吨/年焚烧炉设施、7个罐组及配套罐区、污水预处理设施、系统管廊及循环水等其他各类配套公辅设施；（三）改建现有综合楼、消防水站、各类水池、变电所等建筑。项目建成后，形成DMF废液、DMAC废液、三乙胺废液、乙腈废液、异丙醇废液、乙醇废液、混合溶剂1废液（二氯甲烷、MTBE、三氟乙酸、四氢呋喃、2-甲基四氢呋喃等）、NMP废液、混合烃废液、苯甲醚废液、混合溶剂2废液（乙酸甲酯、乙酸叔丁酯、丙酮、甲基丙烯酸甲酯等）、四甲基氯化铵废液、四甲基氢氧化铵废液等13种有机废液年综合利用能力30万吨。项目总投资10亿元，其中环保投资7480万元。
二、依据《报告书》结论和技术评估意见（南培评估〔2026〕160号），在落实《报告书》及本批复提出的各项污染防治、事故风险防范措施，确保各项污染物稳定达标排放的前提下，从环保角度分析，该项目建设可行。
三、在工程设计、建设和管理中，落实《报告书》提出的各项环保措施，并重点做好以下工作：

（一）落实各项废水污染防治措施。生产工艺废水、设备（装置、储罐、周转桶）清洗废水、地面清洗废水、初期雨水、其他水洗塔排水、锅炉定期排水、实验室废水和生活污水混合经污水处理站预处理达接管要求后，接管园区污水处理厂集中处理。接管废水中二氯甲烷参照执行《化学工业水污染物排放标准》（DB32/939-2020）表4限值，其他因子执行《南京江北新材料科技园企业污水排放管理规定（2020年版）》（宁新区新科办发〔2020〕73号）规定限值。

设备初次清洗废水作为废液进入焚烧炉焚烧；蒸汽冷凝水作为锅炉补水、循环冷却系统补水，纯水制备浓水和循环冷却水排水作为水洗塔补水，焚烧炉水洗塔水废水作为急冷塔补水，全部损耗。中水回用执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）表1限值。

落实各项废气污染防治措施。工艺废气、罐区呼吸废气、装卸废气等高浓度废气、液态次生危废进入危废焚烧炉（E炉）焚烧处理，焚烧烟气经“SNCR脱硝+烟气急冷+干式除酸+活性炭喷射+袋式除尘+喷淋洗涤塔”处理后，通过1根50米高排气筒（DA002）排放。

丙类仓库废气收集经“一级水洗塔（含除雾）+一级活性炭吸附”装置处理后，通过20米排气筒（DA003）排放。

甲类仓库废气、抽桶间废气、装置吨桶放料废气等收集经“一级水喷淋（含除雾）+一级活性炭吸附”装置处理后，通过20米高排气筒（DA004）排放。

实验室废气收集经二级活性炭吸附装置处理后，通过20米高排气筒（DA005）排放。

污水处理站废气收集经“一级碱洗塔（含除雾）+一级活性炭吸附”装置处理后，通过20米高排气筒（DA006）排放。

现有工程西厂区C炉检修期间残液综合利用单元的工艺废气、罐区呼吸/装卸废气、中间物料下料废气以及本项目E炉检修期间残液综合利用单元的工艺废气、罐区呼吸/装卸废气经焚烧装置（D炉）处理，尾气经“SNCR脱硝+烟气急冷+干式除酸+活性炭喷射+袋式除尘+喷淋洗涤塔”装置处理后，通过50米排气筒（DA001）排放。

项目焚烧炉的排气筒高度、技术性能指标、主要污染物（包括颗粒物、一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、氟化氢、氯化氢、汞及其化合物、铊及其化合物、镉及其化合物、铅及其化合物、砷及其化合物、铬及其化合物、锡、锑、铜、锰、镍、钴及其化合物、二噁英类）执行《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）表1-3规定要求，甲醛、甲醇、甲苯、二甲苯、苯系物、三氯乙烯、二氯甲烷、非甲烷总烃以及非焚烧炉排气筒排放的颗粒物等执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中相关标准；氨、硫化氢、臭气浓度等执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中相关标准；丙酮、乙腈、乙酸酯类、N,N-二甲基甲酰胺等参照执行《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）表1中相关标准。经焚烧炉排放污染物浓度限值均为基准氧含量排放浓度，折算方法按《报告书》要求。

落实《报告书》中各项无组织废气的污染防治措施，控制异味影响。厂区内非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表2浓度限值；厂界甲醇、甲苯、二甲苯、苯系物、二氯甲烷、三氯乙烯、非甲烷总烃、颗粒物等均执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中相关标准；氨、硫化氢、臭气浓度均执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中“二级-新改扩建”相关标准；DB32/4041-2021和GB14554-93未作规定的丙酮、乙酸酯类、乙腈、N,N-二甲基甲酰胺参照执行《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）表2相关标准。

（三）落实各项噪声污染防治措施。厂区应合理布局，主要噪声设备须选用低噪型，并采取有效的隔声、减振等降噪措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。
（四）按“减量化、资源化、无害化”的原则，落实各类固体废物的收集、贮存、处置措施。危险废物按照《报告书》要求送至次生危废焚烧炉焚烧或送有资质单位处置，危险废物贮存场所须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），固体废物管理须满足《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）要求，转移处置时按规定办理相关环保手续，禁止非法排放、倾倒、处置任何危险废物。

（五）做好场地防渗防漏措施，防止地下水及土壤污染。按照污染防治分区的要求，对重点污染防治区和一般污染防治区采取相应等级的防渗措施，重点做好装置区、罐区、装卸区、污水处理站、焚烧装置区、危废暂存库等区域及其他涉及污染或腐蚀介质区域的防腐防渗处理。
（六）按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号），规范化设置各类排污口。按照《江苏省污染源自动监测监控管理办法（2022年修订）》要求，安装自动监控设备及配套设施。落实《报告书》提出的环境管理和环境监测计划。

四、按《报告书》要求，原料危废综合利用前应开展充分调研、取样检测，严格执行入厂控制标准；采用先进工艺和设备，加强环境管理，减少污染物产生和排放。本项目综合利用产物应符合《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2025）相关要求，并按《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1091-2020），开展相应环境风险评价，定期进行采样监测并加强管理。
加强施工期的各项环境管理工作。施工期生活污水经化粪池预处理后接管园区污水处理厂集中处理；施工废水、管道试压废水经隔油沉渣池处理后，全部回用于施工场内洒水抑尘，不外排。加强施工机械和运输车辆产生的废气、施工扬尘管理，减少对周边环境的影响。使用低噪声工程机械，噪声排放执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）相关要求。

严格执行《南京市扬尘污染防治管理办法》（市政府287号令）、《关于印发加强扬尘污染防控“十条措施”的通知》（宁政发〔2013〕32号）和《关于进一步明确建设工程扬尘污染防治措施的通知》（宁污防攻坚指办〔2023〕39号），落实扬尘污染防治“十达标”要求，施工场地按南京市“八达标、两承诺、一公示”要求进行管理。项目开工前15天至南京江北新区生态环境和水务局（市生态环境局江北新区分局）办理施工工地申报手续。
严格落实《报告书》所述的各项突发环境事件风险防范和应急措施，重点防控危险物质的泄漏、火灾和爆炸产生的伴生、次生污染物对周边环境影响，完善应急设施建设，严格落实三级预防与控制体系要求，建立区域风险联控机制。进一步健全污染事故防控和应急管理体系，编制突发环境事件应急预案并报南京江北新区生态环境和水务局（市生态环境局江北新区分局）备案，定期进行演练，杜绝污染事故发生，确保环境安全。按规定开展安全风险辨识，并及时报应急管理部门。
七、根据《省生态环境厅关于全省排污权交易平台上线运行的通知》（苏环办〔2021〕58号）及相关回函，危险废物综合利用项目按规定不纳入主要污染物排放总量指标的审核与管理范畴。本项目污染物年排放量核定如下：

水污染物（接管量/环境排放量）：废水量≤111276.814吨、COD≤44.692/5.564吨、SS≤20.986/2.226吨、氨氮≤3.730/0.556吨、总氮≤6.205/1.669吨、总磷≤0.428/0.056吨、AOX≤0.506/0.056吨、甲苯≤0.016/0.011吨、二甲苯≤0.025/0.025吨、氟化物≤0.835/0.835吨、石油类≤1.079/0.334吨、二氯甲烷≤0.01/0.01吨、三氯乙烯≤0.05/0.033吨。
大气污染物（有组织）：SO2≤22.31吨、NOx≤98.101吨、颗粒物≤10.285吨、VOCs（以非甲烷总烃计）≤10.957吨、氨≤3.571吨、硫化氢≤0.202吨、氯化氢≤11.493吨、氟化氢≤2.087吨、CO≤ 40.528吨、汞≤0.018吨、铊≤0.02吨、镉≤0.02吨、铅≤0.142吨、砷≤0.066吨、铬≤0.114吨、Sn+Sb+Cu+Mn+Ni+Co≤ 0.584吨、二噁英≤0.068gTEQ/a。
八、认真组织实施《报告书》及本批复中提出的环境保护措施。项目配套的污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，按照规定对配套建设的环境保护设施进行验收。项目建设期和运营期的日常环境监管由南京江北新区生态环境和水务局（市生态环境局江北新区分局）负责。
九、本项目经批复后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批环境影响评价文件。自批复之日起超过5年，方开工建设的，环境影响评价文件应当重新报审。
十、国家或地方对该项目污染物排放有新标准、新要求的，从其规定。
南京江北新区管理委员会政务服务管理办公室

                            2026年7月29日

	抄送：南京江北新区管理委员会生态环境和水务局（市生态环境局江北新区分局）、应急管理局，新材料科技园管理办公室，江苏润环环境科技有限公司。
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