










南京江北新区管委会政务服务管理办公室文件



宁新区管政环建〔2026〕17号
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关于瓦克化学(南京)有限公司VAE乳液产品改性升级项目环境影响报告书的批复


瓦克化学(南京)有限公司：
你公司报送的《VAE乳液产品改性升级项目环境影响报告书》(以下简称《报告书》)收悉。经研究，批复如下：
一、项目(宁新区管审备〔2026〕339号)选址于南京江北新材料科技园区小营河南路169号，在现有VAE乳液单元R2反应装置内改造化学品加注设施，增加化学品的加注种类，改造相关管线仪表等附属设施，并改造厂区内现有的甲类库用于储存新增的化学品。改造后，经改性的VAE乳液总量为14500吨/年，VAE乳液R2反应装置65000吨/年VAE乳液的总产能不变(含本次改性的VAE乳液14500吨/年)。项目总投资400万元，其
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中环保投资26万元。
二、依据环评报告结论和技术评估意见(南培评估〔2026〕140号),该项目在落实《报告书》及本批复提出的各项环保措施、应急预案和环境管理要求，确保污染物稳定达标排放的前提下，从环保角度分析，该项目建设可行。
三、在工程设计、建设和管理中，落实《报告书》提出的各项环保措施，并重点做好以下工作：
(一)落实各项废水污染防治措施。项目排水系统实行雨污分流，雨、污排口均依托现有。项目水环真空泵废水经现有汽提精馏单元脱除乙酸乙烯酯后，与生产装置清洗废水混合进入现有污水处理站处理达接管要求后，接管至园区污水处理厂集中处理。
(二)落实各项废气污染防治措施。VAE乳液装置反应废气经中间罐均质后作为燃料气进入现有TO装置；清洗剂配置废气收集后，依托现有“TO+SCR”(直燃式热氧化炉+选择性催化还原系统)处理后，通过35米高排气筒(DA006)排放。项目废气治理设施均依托现有，不新增排气筒。
DA006排气筒中甲醛、丙烯酸、丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸甲酯、非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》	(GB31572-2015)表5标准限值，丙酮、丙烯酰胺、甲醇、乙醛、乙酸酯类、乙酸乙烯酯排放执行《化学工业挥发性有机物排放标准》(DB32/3151-2016)表1标准限值。
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落实《报告书》提出的无组织废气的各项污染防治措施，减少无组织排放。厂区内非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)附录A浓度限值；厂界颗粒物、非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表9浓度限值，丙酮、丙烯酰胺、甲醇、乙醛、乙酸酯类、乙酸乙烯酯执行《化学工业挥发性有机物排放标准》(DB32/3151-2016)表2浓度限值。
 (
1
)(三)落实各项噪声污染防治措施。合理布局排风机、电动隔膜泵等噪声源，优先选用低噪声型设备，采取有效的减振隔声降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》	(GB12348-200 8)中3类标准。
(四)按“减量化、资源化、无害化”的原则，落实各类固体废物的收集、贮存、处置措施。滤袋滤渣、废包装桶、清洗废液等危险废物委托有资质单位处置，转移处置时，按规定办理相关环保手续。危险废物贮存设施满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023),固体废物管理满足《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》(苏环办〔2024〕16号)要求。禁止非法排放、倾倒、处置任何危险废物。
(五)落实场地防渗防漏措施，防止地下水及土壤污染。按照污染防治分区的要求，对重点污染防治区和一般污染防治区采取相应等级的防渗措施，重点做好VAE乳液生产车间及其他涉及污染或腐蚀介质区域的防腐防渗处理。落实危险废物收集、运
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输过程的“跑、冒、滴、漏”防范措施。
(六)严格执行《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》	(苏环控〔1997〕122号),规范化设置各类排污口。按照《江苏省污染源自动监测监控管理办法》(苏环发〔2022〕5号)要求安装自动监控设备及配套设施。落实《报告书》提出的环境管理和环境监测计划。
(七)严格落实《报告书》提出的各项“以新带老”措施，确保现有项目各项环境管理工作符合要求。
四、严格落实《报告书》所述的各项突发环境事件风险防范和应急措施，完善应急设施建设，严格落实三级预防与控制体系要求，建立区域风险联控机制。建立健全污染事故防控和应急管理体系，修订应急预案，报南京江北新区生态环境和水务局(市生态环境局江北新区分局)备案，并定期进行演练。按规定开展安全风险辨识，并及时报应急管理部门。
五、本项目通过VAE乳液的技改以及“以新带老”措施，实现产品改性升级，不新增废水和废气排放。项目污染物年排放量核定如下：
水污染物(接管量/环境排放量):废水量≤2256.35吨、COD≤1.454/0.113吨、氨氮≤0/0.011吨、总氮≤0.048/0.034吨、总磷≤0/0.0011吨、SS≤0.491/0.045吨、丙烯酸≤0.0211/0.0211吨、丙烯酰胺≤0.00028/0.00028吨。
大气污染物(有组织):醋酸乙烯≤0.0097吨、甲醇≤0.00225
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吨、丙酮≤0.00047吨、乙醛≤0.000011吨、醋酸甲酯≤0.00047吨、醋酸乙酯≤0.00003吨、甲基丙烯酸甲酯≤0.0045吨、丙烯酸丁酯≤0.000038吨、丙烯酸≤0.000023吨、丙烯酰胺≤0.00000056吨、甲醛≤0.00037吨、VOCs(以非甲烷总烃表征)≤0.202吨。
本项目建成后，全厂污染物年排放量核定如下：
水污染物(接管量/环境排放量):废水量≤74309.02吨、COD≤36.058/3.715吨、氨氮≤1.500/0.372吨、总氮≤1.548/1.115吨、总磷≤0.170/0.037吨、SS≤14.005/1.486吨、丙烯酸≤0.0211/0.0211吨、丙烯酰胺≤0.00028/0.00028吨。
大气污染物(有组织):颗粒物≤41.178吨、醋酸乙烯≤6.1974吨、甲醇≤105.07592吨、异丙醇≤0.012吨、丙酮≤14.60022吨、乙醛≤0.170176吨、醋酸甲酯≤14.4201吨、醋酸乙酯≤1.530846吨、甲基丙烯酸甲酯≤0.0045吨、丙烯酸丁酯≤0.000038吨、丙烯酸≤0.000023吨、丙烯酰胺≤0.00000056吨、甲醛≤0.00037吨、H₂S≤0.007吨、氨≤4.804吨、二氧化硫≤7.38吨、氮氧化物≤23.1吨、VOCs(以非甲烷总烃表征)≤147.227吨。
六、项目配套的污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，按规定对配套建设的环境保护设施进行验收。项目运营期的日常环境监管由南京江北新区生态环境和水务局(市生态环境局江北新区分局)负责。
七、《报告书》经批准后，项目的性质、规模、地点、采用
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的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批环境影响评价文件。本项目环境影响报告书自批准之日起满5年，项目方开工建设的，其环境影响评价文件应重新审核。
八、国家或地方对该项目污染物排放有新标准、新要求的，从其规定。






南京江北新区管委会政务服务管理办公室
2026年7月30日
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[image: ]抄送：南京江北新区管委会生态环境和水务局(市生态环境局江北新区分局)、应急管理局，新材料科技园管理办公室，江苏环保产业技术研究院股份公司。
南京江北新区管委会政务服务管理办公室    2026年7月30日印发
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