










南京江北新区管委会政务服务管理办公室文件




宁新区管政环建〔2026〕19号
[image: ]
关于南京长江江宇环保科技股份有限公司扩能提升改造项目环境影响报告书的批复


南京长江江宇环保科技股份有限公司：
你公司报送的《扩能提升改造项目环境影响报告书》(以下简称《报告书》)收悉。经研究，批复如下：
一、该项目(宁新区管审备〔2026〕831号)选址于南京江北新材料科技园长芦街道普桥路157号(东厂区)和园区西路118号(西厂区)。主要建设内容为：在东厂区(一)提高企业现有装备利用率，提高有机废液资源利用量；(二)对部分精馏塔塔内件材质进行改进，提升综合利用产品的品质。项目建成后，东厂区不再处置利用正己烷残液，实现丁辛醇残液、乙醇/甲醇/异丙醇残液、DMF/DMAC残液等16种废有机溶剂综合利用能
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力为20.8万吨/年，增加4.61万吨/年。在西厂区(一)提高企业现有装备利用率，提高有机废液资源利用量；(二)对部分精馏塔塔内件材质进行改进，提升综合利用产品的品质；(三)配套增加1台膜式蒸发器、更换2台膜式蒸发器、增加1套膜脱水设备、再沸器等预处理及后处理设施，更换2套精馏塔等生产设施；(四)改建循环水等公用工程。项目建成后，西厂区实现异丙醇残液、DMF/DMAC残液等8种废有机溶剂综合利用能力为14.56万吨/年，增加1.66万吨/年。项目总投资为12000万元，其中环保投资12万元。
二、依据《报告书》结论和技术评估意见(绿院评估〔2026〕435号),在落实《报告书》及本批复提出的各项污染防治、事故风险防范措施，确保各项污染物稳定达标排放的前提下，从环保角度分析，该项目建设可行。
三、在工程设计、建设和管理中，落实《报告书》提出的各项环保措施，并重点做好以下工作：
(一)落实各项废水污染防治措施。东、西厂区雨、污排口均依托现有，不新增雨、污排口。东厂区蒸汽冷凝水回用于生产装置、锅炉补水，锅炉排水、循环冷却系统排水回用于喷淋塔补充水；四甲基氯化铵工艺废水、其他工艺废水经东厂区现有高浓废水污水处理设施预处理后，再与地面清洗废水、设备清洗废水、喷淋塔废水、实验室废水和初期雨水等低浓度废水接入综合污水处理设施处理，处理后的废水与生活污水、循环冷却水排水混合
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[bookmark: _GoBack]达接管要求后，接管至园区污水处理厂集中处理。西厂区蒸汽冷凝水回用于碘苯生产装置、锅炉、循环冷却系统补水，循环冷却系统排水回用于喷淋塔补充水；乙腈工艺废水经乙腈废水预处理设施预处理后与其他工艺废水、喷淋塔废水经现有高浓度废水预处理设施预处理后，再与地面清洗水、设备清洗废水、初期雨水、实验室废水、生活污水、雅邦研究院废水等低浓度废水接入厂内现有综合废水处理系统处理达接管要求后，接管至园区污水处理厂集中处理。
接管废水中二氯甲烷参照执行《化学工业水污染物排放标准》(DB32/939-2020)表4限值，其他因子执行《南京江北新材料科技园企业污水排放管理规定(2020年版)》(宁新区新科办发〔2020〕73号)规定限值。
(二)落实各项废气污染防治措施。东厂区残液综合利用单元的工艺废气、罐区呼吸/装卸废气、污水站废气、中间物料下料废气依托现有焚烧装置(B炉)处理，尾气依托现有“SNCR脱硝+烟气急冷+干式除酸+活性炭喷射+袋式除尘+喷淋洗涤塔”装置处理后，通过50米排气筒(DA002)排放；四甲基氯化铵生产车间产生的工艺废气、1#稀释剂复配废气依托现有“二级水洗+除雾+活性炭吸附”处理后，通过15米排气筒(DA003)排放；实验室废气依托现有活性炭吸附处理后，通过20.6米排气筒(DA005)排放；甲类仓库废气依托现有“水洗塔+除雾器+活性炭吸附”处理后，通过15米排气筒(DA007)排放；包装桶库废
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气依托现有“水洗塔+除雾器+活性炭吸附”处理后，通过15米排气筒(DA008)排放；丙类综合库和飞灰库废气依托现有“水洗塔+除雾器+活性炭吸附”处理后，通过15米排气筒(DA009)排放。
B炉检修期间，残液综合利用单元的工艺废气和罐区呼吸/装卸废气、污水站废气和中间物料下料废气依托现有焚烧装置(A炉)处理，尾气依托现有“SNCR脱硝+烟气急冷+干式除酸+活性炭喷射+袋式除尘+喷淋洗涤塔”装置处理后，通过35米排气筒(DA001)排放。
东厂区焚烧炉的排气筒高度、技术性能指标、主要污染物(包括颗粒物、一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、氟化氢、氯化氢、汞及其化合物、铊及其化合物、镉及其化合物、铅及其化合物、砷及其化合物、铬及其化合物、锡、锑、铜、锰、镍、钴及其化合物、二噁英类)执行《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2020)表1-3规定要求，甲醛、甲醇、甲苯、二甲苯、苯系物、三氯乙烯、二氯甲烷、非甲烷总烃以及非焚烧炉排气筒排放的颗粒物等执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表1中相关标准；氨、硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2中相关标准；丙酮、乙酸酯类、N,N-二甲基甲酰胺、丁醇、吡啶、臭气浓度参照执行《化学工业挥发性有机物排放标准》(DB32/3151-2016)表1中相关标准。经焚烧炉排放污染物浓度限值均为基准氧含量排放浓度，折
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算方法按《报告书》要求。
西厂区残液综合利用单元的工艺废气、罐区呼吸/装卸废气、中间物料下料废气依托现有焚烧装置(C炉)处理后，尾气经“余热锅炉(内置SNCR脱硝系统)+急冷塔+干式脱酸塔+活性炭喷射+脉冲布袋除尘器+预冷塔+两级碱洗塔+水洗塔”装置处理后，通过35米排气筒(DA008)排放。甲、乙类库房废气依托现有“一级水洗+一级活性炭”装置预处理，灌装车间废气依托现有二级活性炭装置预处理，实验室废气依托现有活性炭装置预处理，污水处理站废气、飞灰库废气依托现有“一级水洗塔+一级活性炭”预处理，上述经预处理后的废气混合经活性炭吸附装置处理后，通过26米高排气筒(DA007)排放。
C炉检修期间，残液综合利用单元的工艺废气、罐区呼吸/装卸废气、中间物料下料废气依托现有“NMP溶剂吸收塔+二级水洗塔+活性炭纤维吸附(蒸汽脱附)”预处理后，与经各现有预处理装置处理后的甲、乙类库房废气、灌装车间废气、实验室废气、污水处理站废气预处理后的废气混合至活性炭吸附装置处理，尾气通过26米高排气筒排放(DA007)。
西厂区焚烧炉的排气筒高度、技术性能指标、主要污染物(包括颗粒物、一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、氟化氢、氯化氢、汞及其化合物、铊及其化合物、镉及其化合物、铅及其化合物、砷及其化合物、铬及其化合物、锡、锑、铜、锰、镍、钴及其化合物、二噁英类)执行《危险废物焚烧污染控制标准》
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(GB18484-2020)表1-3规定要求，甲醛、甲苯、二甲苯、苯系物、三氯乙烯、非甲烷总烃以及非焚烧炉排气筒排放的颗粒物等执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表1中相关标准；氨、硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2中相关标准；乙腈、N,N-二甲基甲酰胺、臭气浓度参照执行《化学工业挥发性有机物排放标准》(DB32/3151-2016)表1中相关标准。经焚烧炉排放污染物浓度限值均为基准氧含量排放浓度，折算方法按《报告书》要求。
落实《报告书》中各项无组织废气的污染防治措施，控制异味影响。东厂区内非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》(DB 32/4041-2021)表2浓度限值；厂界甲醛、甲苯、二甲苯、苯系物、甲醇、三氯乙烯、颗粒物、非甲烷总烃、二氯甲烷等均执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表3中相关标准；氨、硫化氢均执行《恶臭污染物排放标准》XGB14554-93)表1中“二级一新改扩建”相关标准；DB32/4041-2021和GB14554-93未作规定的丙酮、乙酸酯类、丁醇、吡啶、N,N-二甲基甲酰胺、臭气浓度参照执行《化学工业挥发性有机物排放标准》(DB32/3151-2016)表2相关标准。西厂区内非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》(DB 32/4041-2021)表2浓度限值；厂界甲醛、甲苯、二甲苯、苯系物、三氯乙烯、非甲烷总烃均执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表3中相关标准；氨、硫化氢均执行《恶臭污染物排放标准》
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(GB14554-93)表1中“二级—新改扩建”相关标准；乙腈、N,N-二甲基甲酰胺、臭气浓度均参照执行《化学工业挥发性有机物排放标准》(DB32/3151-2016)表2相关标准。
(三)落实各项噪声污染防治措施。厂区应合理布局，主要噪声设备须选用低噪型，并采取有效的隔声、减振等降噪措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)3类标准。
(四)按“减量化、资源化、无害化”的原则，落实各类固体废物的收集、贮存、处置措施。危险废物按照《报告书》要求送至现有次生危废焚烧炉焚烧或送有资质单位处置，转移处置时按规定办理相关环保手续，危险废物贮存场所须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023),固体废物管理须满足《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》(苏环办〔2024〕16号)要求，禁止非法排放、倾倒、处置任何危险废物。
(五)做好场地防渗防漏措施，防止地下水及土壤污染。按照污染防治分区的要求，对重点污染防治区和一般污染防治区采取相应等级的防渗措施，重点做好装置区、罐区、装卸区、污水处理站、焚烧装置区、危废暂存库等区域等及其他涉及污染或腐蚀介质区域的防腐防渗处理。
(六)按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控〔1997〕122号),规范化设置各类排污口。按照《江苏省污染源自动监测监控管理办法(2022年修订)》要求，安装自动
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监控设备及配套设施。落实《报告书》提出的环境管理和环境监测计划。
(七)落实《报告书》中提出的各项“以新带老”措施，确保现有项目各项环境管理工作符合要求。
(八)全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和设备，加强生产管理和环境管理，减少污染物产生量和排放量。
四、按《报告书》要求，原料危废综合利用前应开展充分调研、取样检测，严格执行入厂控制标准；采用先进工艺和设备，加强环境管理，减少污染物产生和排放。本项目综合利用产物应符合《固体废物鉴别标准通则》(GB34330-2025)相关要求，并按《固体废物再生利用污染防治技术导则》(HJ1091-2020),开展相应环境风险评价，定期进行采样监测并加强管理。
五、严格落实《报告书》所述的各项突发环境事故风险防范和应急措施，重点防控危险物质的泄漏、火灾和爆炸产生的伴生、次生污染物对周边环境影响，完善应急设施建设，严格落实三级预防与控制体系要求，建立区域风险联控机制。进一步健全污染事故防控和应急管理体系，修订突发环境事件应急预案并报南京江北新区生态环境和水务局(市生态环境局江北新区分局)备案，定期进行演练，确保环境安全。按规定开展安全风险辨识，并及时报应急管理部门。
六、根据《省生态环境厅关于全省排污权交易平台上线运行
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的通知》(苏环办〔2021〕58号)及相关回函，危险废物综合利用项目按规定不纳入主要污染物排放总量指标的审核与管理范畴。本项目(含“以新带老”措施)建成(实施)后，东厂区污染物年排放量核定如下：
水污染物(接管量/环境排放量):废水量≤48680.532吨、COD≤17.673/2.434吨、SS≤7.992/0.974吨、氨氮≤0.972/0.243吨、总氮≤2.553/0.730吨、总磷≤0.156/0.024吨、AOX≤0.324/0.024吨、甲苯≤0.012/0.005吨、二甲苯≤0.028/0.019吨、氟化物≤0.353/0.353吨、三氯乙烯≤0.036/0.015吨、石油类≤0.726/0.146吨、二氯甲烷≤0.004/0.004吨。
大气污染物(有组织):颗粒物≤4.950吨、二氧化硫≤22.396吨、氮氧化物≤64.101吨、VOCs(包括甲醛、甲醇、甲苯、二甲苯等，以非甲烷总烃表征)≤9.749吨(其中甲醛≤0.752吨、甲醇≤0.723吨、甲苯≤0.459吨、二甲苯≤0.517吨、苯系物≤0.977吨、丙酮≤0.735吨、乙酸酯类≤0.408吨、丁醇≤0.367吨、N,N-二甲基甲酰胺≤0.314吨、吡啶≤0.069吨、三氯乙烯≤0.018吨、二氯甲烷≤0.979吨)、氨≤2.177吨、硫化氢≤0.021吨、氯化氢≤10.068吨、氟化氢≤0.798吨、一氧化碳≤14.16吨、汞≤0.011吨、铊≤0.009吨、镉≤0.009吨、铅≤0.067吨、砷≤0.112吨、铬≤0.067吨、Sn+Sb+Cu+Mn+Ni+Co≤0.273吨、二噁英≤0.026gTEQ。
本项目(含“以新带老”措施)建成(实施)后，西厂区污染

—9—



物年排放量初步核定如下：
水污染物(接管量/环境排放量):废水量≤62962.48吨、COD≤23.991/3.146吨、SS≤9.969/1.259吨、氨氮≤1.301/0.315吨、总氮≤3.924/0.944吨、总磷≤0.148/0.031吨、AOX≤0.229/0.031吨、甲苯≤0.016/0.006吨、二甲苯≤0.025/0.025吨、三氯乙烯≤0.053/0.019吨、氟化物≤0.242/0.242吨、石油类≤0.300/0.189吨。
大气污染物(有组织):颗粒物≤6.164吨、二氧化硫≤22.893吨、氮氧化物≤47.508吨、VOCs(包括甲醛、甲苯、二甲苯、三氯乙烯、乙腈等，以非甲烷总烃表征)≤8.286吨(其中甲醛≤0.811吨、甲苯≤0.228吨、二甲苯≤0.342吨、苯系物≤0.569吨、三氯乙烯≤0.016吨、乙腈≤0.309吨、N,N-二甲基甲酰胺≤0.585吨)、氨≤2.011吨、硫化氢≤0.279吨、氯化氢≤11.324吨、氟化氢≤0.606吨、一氧化碳≤12.96吨、汞≤0.008吨、铊≤0.006吨、镉≤0.006吨、铅≤0.048吨、砷≤0.079吨、铬≤0.051吨、Sn+Sb+Cu+Mn+Ni+Co≤0.191吨、二噁英≤0.022 gTEQ。
七、认真组织实施《报告书》及本批复中提出的环境保护措施。项目配套的污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，按照规定对配套建设的环境保护设施进行验收。项目运营期的日常环境监管由南京江北新区生态环境和水务局(市生态环境局江北新区分局)负责。
八、本项目经批复后，项目的性质、规模、地点、采用的生
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产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批环境影响评价文件。自批复之日起超过5年，方开工建设的，环境影响评价文件应当重新报审。
九、国家或地方对该项目污染物排放有新标准、新要求的，从其规定。






南京江北新区管理委员会政务服务管理办公室
2026年8月10日




















	抄送：南京江北新区管理委员会生态环境和水务局(市生态环境局江北新区分局)、应急管理局，新材料科技园管理办公室，江苏润环环境科技有限公司。

	南京江北新区管委会政务服务管理办公室       2026年8月10日印发
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