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宁新区管政环表复〔2026〕83号

关于先声药业有限公司玉屏风口服液及
P2实验室项目环境影响报告表的批复
先声药业有限公司： 
你公司报送的《玉屏风口服液及P2实验室项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复如下：
一、项目（宁新区管审备〔2025〕1133号）选址于南京江北新区华康路99号，拟依托现有提取车间和口服液制剂车间，利用现有产线设备，新增乙醇中间暂存罐，生产玉屏风浸膏和玉屏风口服液。项目建成后，可年产玉屏风浸膏2400万支，玉屏风口服液2400万支。本次评价不包括P2实验室内容。项目总投资400万元，其中环保投资10万元。
二、根据环评报告结论，在落实《报告表》提出的各项污染防治及环境风险防范措施，确保污染物稳定达标排放的前提下，从环保角度分析，该项目建设可行。
三、在项目工程设计、建设和环境管理中认真落实《报告表》提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，并重点做好以下工作：
[bookmark: _GoBack]（一）落实废水污染防治措施。项目灭菌废水、降温废水、设备清洗废水、废气吸收废水经污水站处理达接管要求后，接管排入盘城污水处理厂集中处理。
（二）落实各项废气污染防治措施，项目提取车间废气收集经“三级水洗+除雾器+活性炭吸附”处理后，通过15米高排气筒（DA004）排放；污水站废气收集经生物除臭系统处理后，通过15米高排气筒（DA008）排放；危废库废气收集经二级活性炭吸附处理后，通过15米高排气筒（DA009）排放。落实《报告表》对无组织废气的各项污染防治措施，减少废气无组织排放。
废气中非甲烷总烃、氨、硫化氢和臭气浓度排放执行《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）。
（三）合理布局噪声源，优先选用低噪声设备，采取减振隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
（四）按照固废“减量化、资源化、无害化”的原则，落实各类固废的收集、贮存和处置措施。醇提药渣、浓缩废液、沾染化学品/药品的包装材料、废气废活性炭、污水站污泥、纯水制备固废和实验室废物等危险废物，送有资质单位处理，转移处置时，按规定办理相关环保手续。未沾染的废包装材料、水提药渣、滤渣和废滤材委外处理。危险废物贮存场所符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），固体废物管理满足《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）要求，禁止非法排放、倾倒、处置任何危险废物。
（五）严格按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）要求，规范化设置各类排污口和标志，落实《报告表》提出的环境管理及监测计划。
四、加强环境风险管理，落实《报告表》提出的风险防范和应急措施，修订应急预案并报南京江北新区生态环境和水务局（市生态环境局江北新区分局）备案，定期进行演练。按规定开展安全风险辨识，并及时报应急管理部门。
五、本项目已取得江苏省江北新区排污总量指标使用凭证（编号：32011920260888），本项目主要污染物年排放量核定为：
废水接管量/外排量：废水量≤27104.1吨；COD≤5.0623/1.355吨，SS≤4.0724/0.271吨，氨氮≤0.3109/0.1084吨，总磷≤0.0389/0.0136吨，总氮≤0.5976/0.3252吨，盐分≤12.9522/12.9522吨。
废气排放量（有组织）：VOCs≤0.3837吨（其中乙醇≤0.3387吨），氨≤0.0011吨，硫化氢≤0.0001吨。
六、认真组织实施《报告表》及本批复中提出的环境保护对策措施。项目配套的污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目竣工后，按照规定对配套建设的环境保护设施进行验收。项目运营期的日常环境监管由南京江北新区生态环境和水务局（市生态环境局江北新区分局）负责。
七、项目环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批环境影响评价文件。本项目环境影响报告表自批准之日起满5年，项目方开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。
八、国家或地方对该项目污染物排放有新标准、新要求的，从其规定。


南京江北新区管理委员会政务服务管理办公室
                        2026年8月3日
	抄送：南京江北新区生态环境和水务局（市生态环境局江北新区分局）、应急管理局，生命健康产业发展管理办公室，江苏国恒安全评价咨询服务有限公司  。
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